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电子大屏配件供应商征询公告

为规范推进我院门诊就医环境信息化配套升级建设，优化门诊大厅信息展示效果、提升就医引导服务水平，我院拟采购门诊大厅LED全彩屏幕信号发送卡及维修服务，择优选取具备对应资质、成熟同类项目案例及完善售后运维保障能力的供应商，提供匹配现有LED大屏的信号传输硬件供货服务。现诚邀符合资格条件且有意向合作的潜在供应商参与报价，相关事宜公告如下：
★备注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。
一、基本情况
（一）需求
1.供应商须保证提供的咨询服务及相关成果符合《医院信息平台技术规范》《数据安全法》等国家法律法规及行业规范要求，同时满足医院信息化建设实际需求；
2.严格遵守《中华人民共和国产品质量法》及项目咨询文件约定，建立完善的服务保障体系，确保服务周期、响应效率及交付成果质量不低于咨询文件规定标准；
3.对服务过程中接触的医院数据、技术方案等敏感信息承担保密责任，严格执行《信息安全技术—健康医疗数据安全指南》（GB/T39725-2020），未经医院允许不得擅自泄露。
二、详细内容
本次询价采购标的为门诊大厅LED全彩屏幕专用全彩色发送卡及维修服务，产品需兼容单色、双色及全彩显示屏，硬件像素承载能力需满足单张卡最大支持1310720点，横向最长支持4032点、纵向最高支持2048点；设备需标配1路DVI视频信号输入接口、1路音频输入接口，采用 USB 接口实现设备控制，支持至多4张发送卡级联拓展使用，配备双网口输出设计，单网口最大可承载655360像素点；亮度调节功能需配套外置发送盒实现手动调控，可选16级、32级、64级多档位亮度模式，画面输出刷新率兼容60Hz、30Hz两种标准模式，供应商所投产品各项技术参数须无偏离，完全满足我院现有LED大屏配套使用需求。具体内容见下表：
	标号
	采购内容
	报价内容

	
	名称
	采购规格（技术参数、性能要求）
	品牌/规格/配置/技术参数（无偏离）

	1
	全彩色发送卡
	全彩色发送卡，支持单色，双色，全彩显示屏。单张卡支持1310720点，最长支持4032点，最高2048点。具有以下功能：
1)1路DVI视频信号输入；
2)1路音频输入；
3) USB接口控制，多卡级联最多支持4张发送卡级联使用；
4)双网口输出，单网口最大支持655360像素点；
5) 支持手动亮度调节（需使用外置发送盒），16级、32级、64级亮度调节可选；
6) 支持60Hz、30Hz两种输出方式。
	全彩色发送卡，支持单色，双色，全彩显示屏。单张卡支持1310720点，最长支持4032点，最高2048点。具有以下功能：
1) 1路DVI视频信号输入；
2) 1路音频输入；
3)USB接口控制，多卡级联最多支持4张发送卡级联使用；
4)双网口输出，单网口最大支持655360像素点；
5)支持手动亮度调节（需使用外置发送盒），16级、32级、64级亮度调节可选；
6)支持60Hz、30Hz两种输出方式。



三、征询函发布时间
2026年8月5日。
四、方案报价函投递要求
（一）收取地点
昆明市西山区人民医院门诊4楼信息科4028室。
（二）截止时间
2026年8月7日17:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的文件将被拒绝。
（三）咨询电话
0871－68182721、13648806834
（四）联系人：陈老师
五、报价函材料要求
（一）营业执照、税务登记证、事业单位法人证书及开户行信息复印件并加盖单位鲜章；
（二）公司法定代表人证明书及报名人授权委托书原件；
（三）公司法定代表人及报名人身份证复印件；
（四）相关服务方案及报价表（自拟）；
（五）联系人及联系电话。
六、发布公告媒介
昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。
