


昆明市西山区人民医院
普通中小型设备维保技术服务采购项目招标公告

一、项目名称
普通中小型设备维保技术服务采购项目。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时  间：2022年9月16日上午10时；
地  点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、普通中小型设备维保技术服务要求
普通中小型设备维保技术服务要求（详见附件1）
四、维保维修范围
多参数心电监护仪、心电图机、24小时动态心电记录仪、24小时动态血压记录仪、经颅多普勒仪、微波治疗仪、胎儿监护仪、TDP、输液泵、注射泵、周林频谱仪、干燥柜、清洗器、无影灯、电刀等全院普通中小型设备维修。
五、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
六、预算价格及服务期限
（一）普通中小型设备维保技术服务费预算金额：18900.00元/年（大写：壹万捌仟玖佰元整）。
（二）普通中小型设备常用配件目录及预算价（详见附件2），配件数量以实际维修产生计算。
（三）服务期限：1年.
（四）报价不能超过预算价（报价表详见附件3）。
七、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）及《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件； 
（二）法人授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（八）提供正、副本投标文件各1套
七、评标方法
从服务能力（至少提供1名维修工程师相关证书）、年维保服务费报价、提供维保服务方案、常用配件报价等4个方面进行综合评分，得分最高者为中标供应商，常用配件报价以所有配件预算金额上下调百分比例进行报价（详见附件4）。
八、售后服务
供货企业所投产品、规格、服务必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量、服务必须符合国家相关部门标准；
九、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年9月16日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
十、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十一、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十二、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。
    昆明市西山区人民医院
                              2022年9月13日
附件1
普通中小型设备维保技术服务要求
[bookmark: _GoBack]一、设备巡检要求
1.定期对全院在用中小型医疗设备进行全面巡检，每季度巡检1次，根据医院需求，需增加巡检次数。
2.巡检时做到眼见、耳听、鼻闻、手摸，对所有普通中小型医疗设备的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题）、水电气路进行巡查，对设备的运行情况、磨损程度进行检查，及时发现问题，及时提出改进措施，做到预防性维修。
二、设备维修要求
1.积极响应医院设备维修申请，响应次数不限，响应时间不超过24小时，按医院医疗设备维修要求，认真、及时、真实填写维修申请表。
2.医疗设备维修过程中需要更换配件、耗材时，应及时与医学装备部沟通联系，经医学装备部、使用科室同意维修后，方可进行维修。
3.设备维修过程中没有更换配件或更换配件费用（耗材除外）少于300元的，费用由维保方承担；维修费用超过300元的，费用由医院承担。
4.设备维修配件在采购目录中的，以中标价格执行，未在采购目录中的，经双方议价认可后价格执行，如议价后维修费用过高，医院有权选择其他维修公司。
5.遇到修复困难的问题，及时与设备生产厂家联系，落实维修相关事宜。
6.维修配件质保期期不少于半年。
7.积极协助医学装备部做好设备管理工作，并配合完成计量设备检测工作。









附件2
普通中小型设备常用配件目录及预算价
	序号
	名    称
	单位
	预算单价/元

	1
	迈瑞监护仪PM/iPM系列心电导联线（兼容）
	根
	410

	2
	迈瑞监护仪PM/iPM系列心电导联线（迈瑞原装）
	根
	505

	3
	迈瑞监护仪PM/iPM系列血氧探头（兼容）
	根
	505

	4
	迈瑞监护仪PM/iPM系列血氧探头（迈瑞原装）
	根
	548

	5
	监护仪成人单管血压袖带
	个
	含维保费内

	6
	监护仪成人双管血压袖带
	个
	含维保费内

	7
	迈瑞监护仪充/放气阀
	个
	526

	8
	迈瑞监护仪充气泵
	个
	410

	9
	迈瑞监护仪PM系列电源模块
	套
	1580

	10
	迈瑞D3除颤仪电池（迈瑞原装5600mA）
	块
	2820

	11
	迈瑞监护仪iPM系列锂电池
	块
	389

	12
	迈瑞监护仪PM系列电池
	块
	273

	13
	迈瑞遥测记录仪扣式3/5心电导联线（迈瑞原装）
	根
	505

	14
	迈瑞遥测记录仪TEL-100后盖盒
	个
	631

	15
	电刀通用接口（北京贝林）
	个
	590

	16
	电刀辅肌板专用连接线（北京贝林）
	条
	580

	17
	微量注射泵电池
	块
	380

	18
	微量注射泵主板
	块
	380

	19
	宁波戴维婴儿辐射保暖台肤温传感器
	个
	905

	20
	宁波戴维婴儿培养箱温度传感器
	个
	948

	21
	经皮黄疸仪触发器
	个
	526

	22
	狼牌高频电凝线
	条
	1580

	23
	上海光电除颤仪电源板维修
	次
	1390

	24
	上海光电除颤仪TEC-7511C电池
	块
	1842

	25
	上海光电除颤仪控制电路板
	次
	2780

	26
	上海光电除颤仪ECG连接线
	根
	3010

	27
	普美康除颤仪DM10电源模块
	套
	716

	28
	普美康除颤仪DM10电池
	套
	1895

	29
	心电图机电池12v-2.3Ah
	块
	648

	30
	心电图机导联线（光电原装导联线）
	根
	1685

	31
	心电图机四肢夹（光电原装）
	套
	450

	32
	心电图机胸电极（光电原装）
	套
	505

	33
	心电图机导联线（兼容）
	根
	788

	34
	DMS动态心电记录盒
	次
	625

	35
	DMS动态心电记录仪输入端更换
	套
	1390

	36
	DMS动态心电导联线7线
	组
	788

	37
	DMS动态心电记录仪导联线12线（原装）
	组
	1430

	38
	DMS动态血压记录仪袖袋
	组
	252

	39
	DMS动态血压记录仪充气单元
	组
	2420

	40
	无影灯灯座
	组
	380

	41
	无影灯24V150W
	个
	168

	42
	无影灯内外压盘
	套
	1010

	43
	无影灯电源
	个
	695

	44
	无影灯控制电源板
	块
	1326





附件3
普通中小型设备维保技术服务采购项目报价表
	项目名称
	维保费报价
（元）
	常用配件下调百分比报价（%）

	普通中小型设备维保技术服务采购项目
	
	



附件4

	普通中小型设备维保技术服务采购项目招标评分表

	投标供应商名称
	服务能力
（分）
	维保服务费
（分）
	维保方案
（分）
	常用配件       （分）
	合计

	
	20
	30
	20
	30
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	评分标准

	1.服务能力评分标准：至少提供1名维修工程师相关证书得20分，未提供者不得分。

	2.年维保服务费评分标准：以预算价为参考，报价不准超预算价，报价最低者得30分，依次25分、20分，以此类推。

	3.维保方案：优于得20分，满足得18分、依次为16分，以此类推。

	4.常用配件价格：以预算价为参考，所有配件以下调百分比例报价，下调比例最高者，得30分，依次得25分、20分，以此类推。






