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2024年服务器等项目询价函

我院拟对2024年服务器等项目进行邀请报价，诚邀符合条件并有意向的投标人参加报价。现将相关事项说明如下：
★备注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。
一、项目基本情况
（一）项目名称：2024年服务器等项目；
（二）设备需求（一台服务器、一台VPN安全网关）
一、服务器配置要求
服务器软硬件运行配置的基本要求如下：
（一）CPU:采用国产自研CPU,物理核数≥32核；
（二）内存：≥128GB;
（三）存储空间：≥1T，存储介质类型：SSD;
（四）配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络；
（五）GPU卡或NPU支持：可选配备GPU或NPU卡；
（六）操作系统：使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版；
（七）数据库支持：前置软件统一配备了OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库。

二、VPN安全网关系统配置要求
1、基于国产化CPU和国产化操作系统；标准机架式机箱、标配8个千兆电口，4个千兆光口、2个扩展插槽；标配硬件密码卡，支持SM1、SM2、SM3、SM4算法，具有密钥协商、身份认证、IPSec隧道加密、零配置上线等功能，提供三年硬件质保。
2、吞吐量≥8Gbps；IPSec吞吐量（国密算法）≥300Mbps；每秒新建连接数≥6万；并发连接数≥300万；默认支持隧道数2000。
3、支持路由、透明、交换以及混合模式接入，复杂应用环境的接入需求。
4、支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件，最大支持记录三份不同时间点的历史配置文件，并支持切换历史配置。（提供设备功能截图）
5、支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持 RIP v1/v2/ng，SPFv2/v3，BGP4/4+协议。（提供设备功能截图）
6、支持全面的 NAT 转换配置，包括包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持 FULL_CONE模式和 SyMMETRIC 模式。
7、支持 DDNS 功能，支持 Oray 向日葵、PubyuN 公云、Noip、ChaNgeip 提供的 DDNS 服务，将动态获取的 IP 地址映射为固定的域名。（提供设备功能截图）
8、支持 IPv6 下静态路由及策略路由、动态路由，动态路由应包括 RIPng、OSPFv3、BGP4+。
9、支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN 等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。支持基于安全区域的异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括 PiNg of Death、Teardrop、IP 选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、LaNd、WiNNuke、DNS 异常、IP 分片等；并可在设备页面显示每种攻击类型的丢包统计结果。（提供设备功能截图）
10、支持 L2TP、支持 L2TP over IPSec、支持 PPTP，并 支 持 本 地 认 证 以 及 LDAP/Radius/ 证 书 /Active Directory/TACACS+/POP3 等第三方用户认证系统。支持客户端地址分配。
11、支持主流加密算法，包含国际算法 DES/3DES/AES-128/AES-256、国密算法 SM1/SM2/SM4；支持主流验证算法，包含国际算法 MD5/SHA1/SHA-256、国密算法 SM3；支持独立的硬件加密卡。（提供设备功能截图）
12、支持 IPSec VPN 的主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；国密协商模式经国家密码管理局核准。（提供设备功能截图）
13、web 页面必须内置抓包工具，并可通过表达式方便灵活的指定抓包过滤条件。（提供设备功能截图）
14、产品需具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件证明。
15、产品生产商需具备中国信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》（安全工程类三级）、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，提供证书复印件证明。

二、询价函发布时间
2024年5月21日。
三、报价函投递要求
（一）收取地点
昆明市西山区人民医院门诊4楼信息科4028室。
（二）截止时间
2024年5月24日16:00（北京时间），上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，逾期收到或不符合规定的文件将被拒绝。
（三）咨询电话
0871－68182721
（四）联系人：陈老师
五、报价函材料要求
（一）营业执照、税务登记证、事业单位法人证书及开户行信息复印件并加盖单位鲜章；
（二）公司法定代表人证明书及报名人授权委托书原件；
（三）公司法定代表人及报名人身份证复印件；
（四）报价表（详见附件）；
（六）联系人及联系电话。
六、发布公告媒介
昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。







