


昆明市西山区人民医院
急诊内科床旁POCT检测仪采购项目
比选公告

一、项目名称
急诊内科床旁POCT检测仪采购（比选）
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
[bookmark: _GoBack]开标时间：2024年5日30日上午10时；
开标地点：昆明市西山区人民医院5楼多媒体教室；
投标人投标流程：凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，请于2024年5月30日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室（四楼4031室）。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
三、技术参数及要求
1.技术参数详见附件；
2.床旁POCT检测仪设备检验值必须达到云南省临床检验中心室间质评要求。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
1.数量：1台；
2.预算金额5000元，报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权委托书（附法人代表身份证复印件、被授权人身份证复印件），加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（七）投标公司在近三年内无行贿犯罪记录； 
（八）提供投标文件原件1套，必须包含报价表、投标技术参数偏离表，投标文件密封并加盖公章。
七、评分标准
	条款内容
	评分项目
	评分标准

	F1投标报价
(满分为100，权重A1＝30％) 
	投标报价评分计算公式(30分)
	F1=（评标基准价/该评标人的投标报价)*0.3*100
注：（1）评标基准价：评标基准价为符合资格评审及符合性评审条件下的有效报价的最低价。
（2）投标价不得超出采购预算价。

	F2技术部分
(满分为100，权重A2＝60％)
	技术参数响应程度
（60分）
	根据响应文件进行评审：
1.标注“★”条款内容的技术参数不满足一条扣5分
2.非“★”条款内容的技术参数不满足一条扣2分；
投标人须要对所提供的技术参数负责，不真实提供技术参数的按虚假投标处理。

	
	
	备注：评委对各投标人的投标文件技术部分独立进行评分，评分分值必须与评分标准规定的相应档次分值一致。

	F3服务及信誉部分(满分为100，权重A3＝10％)

	售后服务承诺（满分10分）
	第一个档次（10分）：售后服务、本地化服务、设备质量保证、工作进度、事故处理、安装、调试、培训、特殊情况、巡检服务完善具体，有相应证明；
第二个档次（6分）：售后服务、本地化服务、设备质量保证、工作进度、事故处理、安装、调试、培训、特殊情况、巡检服务基本可行；
第三个档次（3分）：售后服务、本地化服务、设备质量保证、工作进度、事故处理、安装、调试、培训、特殊情况、巡检服务差；
无售后服务承诺的本项不得分

	
	
	备注：评委对各投标人的投标文件服务及信誉部分独立进行评分，评分分值必须与评分标准规定的相应档次分值一致。


备注：评标委员会按以上公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列；评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，依次类推。
八、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/韩永贤；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十二、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

  ※※※重要提示：
投标供应商应对照合格投标人资格要求逐一提供资料，缺一不可；并对所提供的文件及信息的真实性负责；严禁提供虚假材料；严禁伪造、变造相关证明文件；严禁供应商相互串通参与投标。若在采购过程中发现提供虚假材料或者相互串通参与投标等违法行为的，尚不构成犯罪的，由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚；构成犯罪的，由公安司法机关依法追究刑事责任。


昆明市西山区人民医院
                              2024年5月27日

附件
急诊内科床旁POCT检测仪技术参数
	项目名称
	数量
	技术参数

	化学发光免疫分析仪
	1台
	1、测试原理：吖啶酯化学发光；
2、*检测速度：≧150T/H；
3、*最快出结果时间：≦ 12min；
4、同时分析项目：≧14个项目；
5、进样仓：轨道式进样，样本位≧ 50个，可以连续添加样本；
6、*仪器具备采血管自动上样，自动摇匀，自动脱帽功能；
7、仪器试剂位:≧ 14个；
8、试剂仓：冷藏温度2-8℃；
9、样本类型：全血、外周末梢血、血清、血浆、尿液；
10、*HCT检测模块，精准测量红细胞压积，保证全血检测准确；
11、试剂针技术: 采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；
12、*加样针：一次性TIP，拒绝携带污染；
13、反应杯材质：一次性塑料杯；
14、反应盘恒温方式：采用恒温槽固体直热，日常免维护保养；
15、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀；
16、磁分离系统：洗涤次数3次，具备底物注入功能；
17、耗材不停机自动更换；
18、*试剂位与样本位相互独立，避免交叉污染
19、仪器系统接口：TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口 ；
20、自动报警，诊断，可与LIS系统连接；
21、校准模式内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正;4PLC定量分析算法cutoff定性分析算法；
22、*尺寸：625X660X690mm；重量：75KG；
23、*检测项目：具备心肌标志物（高敏肌钙蛋白I，高敏肌钙蛋白T，BNP，NT-pro BNP,CK-MB，MYO、D二聚体）、炎症(CRP、SAA、PCT、IL-6、HBP），甲状腺功能，性激素，肿瘤标志物，骨代谢，术前八项，糖代谢，高血压，血栓等检测。
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